B412110.112.f01 METALEN KOZIJN-DEUR, INBRAAKWEREND (BRL 2701-10)

 versie: 104 datum: 01-07-2012

 1 Fabrikaat: Plooijer Zaandam B.V.

 2 Type: inbraakwerende kozijn/deur combinatie PZ IBW 3.

 3 #

 \Uitvoering: deur (buitendraaiend).

 \Uitvoering: deur (buitendraaiend) met zijlicht.

 OPMERKING: inbraakwerende zijde is dan buitenzijde.

 4 #

 \Sterkte en stijfheid.....

 5 #

 \Rc-waarde ((m2.K)/W): .....

 6 #

 \Inbraakwerendheid: klasse 3.

 7 #

 \Draairichting deur: linksdraaiend.

 \Draairichting deur: rechtsdraaiend.

 8 #

 \Indeling.....

 9 #

 \Afmeting.....

 OPMERKING: afmeting met gelijkblijvende prestaties

 max. 120% afmeting testexemplaar.

 10 #

 \Stijl- en dorpelprofielen (mm): 50.

 11 #

 \Materiaal: gestraald en verzinkt staal.

 12 #

 \Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat, totale

 laagdikte 120 m.

 13 #

 \Kleur (RAL): ..... \Kleur.....

 14 #

 \.....

 15 #

 \Beglazing:

 16 #

 \- gelaagd glas..... \- .....

 17 #

 \- weerstandsklasse: P4A (NEN-EN 356-99).

 \- weerstandsklasse: P5A (NEN-EN 356-99).

 18 #

 \- beglazingssysteem: binnenzijde.

 19 #

 \.....

 20 #

 \Deur voorzien van beglazing.....

 \Deur voorzien van paneel.....

 21 #

 \Paneel (weerstandsklasse): 3.

 22 #

 \.....

 23 #

 \Hang- en sluitwerk:

 24 #

 \- 3-puntssluiting, voorgemonteerd: 1x

 dag-/nachtschoot, 1x penschoot en 1x haakschoot

 (onderzijde deur).

 \- 3-puntssluiting.....

 25 #

 \- versteviging kozijnprofiel en deurvleugel.

 26 #

 \- aangelaste paumelles, afmeting 180 mm, aantal

 (st.): 3.

 27 #

 \- voorgemonteerde dievenpinnen, aantal (st): 3.

 28 #

 \- krukstel, voorgemonteerd.

 \- krukstel.....

 29 #

 \- europrofielcilinder SKG "klasse Zwaar" met

 rozetset en sleutels, voorgemonteerd.

 \- europrofielcilinder.....

 30 #

 \.....

 31 #

 \Toebehoren:

 32 #

 \- afdichtings-/aansluitvoorziening.....

 33 #

 \- bevestigingsmiddelen.....

 34 #

 \.....

 35 Metalen kozijnen leveren onder KOMO-attest.

 36 #

 \.....