B412110.310.f01 CORROSIEVAST-STALEN PUI/KOZIJN

 versie: 106 datum: 01-07-2012

 1 Leverancier: Plooijer Zaandam B.V.

 2 Type: Plooijer Profiel, serie: #

 \60 mm. \.....

 3 #

 \Brandwerendheid bepaald overeenkomstig NEN-EN

 1634-1-08 (min): 30.

 \Brandwerendheid bepaald overeenkomstig NEN-EN

 1634-1-08 (min): 60.

 \Brandwerendheid bepaald overeenkomstig NEN-EN

 1634-1-08 (min): 90.

 4 #

 \Sterkte en stijfheid.....

 5 #

 \U-waarde (NEN 1068-12) (W/(m2.K)) : .....

 \Warmtedoorgangscoici.....

 6 #

 \Inbraakwerendheid (NEN 5096+c11): weerstandsklasse

 .....

 7 #

 \Indeling.....

 8 #

 \Afmeting.....

 9 #

 \Stijl- en dorpelprofielen.....

 10 #

 \Materiaal: corrosievast staal, AISI 316.

 \Materiaal.....

 11 #

 \Oppervlaktebehandeling: geslepen, korrel 180.

 \Oppervlaktebehandeling: geslepen, korrel 220.

 \Oppervlaktebehandeling: geslepen, korrel 240.

 \Oppervlaktebehandeling: geslepen, korrel 400.

 \Oppervlaktebehandeling: gepolijst.....

 \Oppervlaktebehandeling: glasparelgestraald.....

 \Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat.....

 \Oppervlaktebehandeling.....

 12 #

 \Kleur.....

 13 #

 \Beglazing: enkel.....

 \Beglazing: isolerend dubbelglas.....

 \Beglazing: HR++-glas.....

 \Beglazing: brandwerend, Contraflam Lite EW60, dikte

 14 mm. \Beglazing.....

 14 #

 \Beglazingssysteem: nat.

 \Beglazingssysteem: droog.

 \Beglazingssysteem.....

 15 #

 \Raam.....

 16 #

 \Deur.....

 17 #

 \Paneel.....

 18 #

 \Rooster.....

 19 #

 \.....

 20 #

 \Toebehoren:

 21 #

 \- ankers.....

 22 #

 \- hang- en sluitwerk, standaard:

 - 2 st. Plooijer RVS-scharnieren 100x140 mm;

 - WSS insteekslot met bovensluiting;

 - Dorma TS-93 deurdranger.

 \- hang- en sluitwerk.....

 23 #

 \- afdichtings-/aansluitingsvoorzieningen.....

 24 #

 \- bevestigingsmiddelen, corrosievast staal,

 kwaliteit 1.4401 overeenkomstig NEN-EN 10088-1-05.

 25 #

 \.....