B412110.310.f01 CORROSIEVAST-STALEN PUI/KOZIJN

versie: 106 datum: 01-07-2012

1 Leverancier: Plooijer Zaandam B.V.

2 Type: Plooijer Profiel, serie: #

\60 mm. \.....

3 #

\Brandwerendheid bepaald overeenkomstig NEN-EN

1634-1-08 (min): 30.

\Brandwerendheid bepaald overeenkomstig NEN-EN

1634-1-08 (min): 60.

\Brandwerendheid bepaald overeenkomstig NEN-EN

1634-1-08 (min): 90.

4 #

\Sterkte en stijfheid.....

5 #

\U-waarde (NEN 1068-12) (W/(m2.K)) : .....

\Warmtedoorgangscoici.....

6 #

\Inbraakwerendheid (NEN 5096+c11): weerstandsklasse

.....

7 #

\Indeling.....

8 #

\Afmeting.....

9 #

\Stijl- en dorpelprofielen.....

10 #

\Materiaal: corrosievast staal, AISI 316.

\Materiaal.....

11 #

\Oppervlaktebehandeling: geslepen, korrel 180.

\Oppervlaktebehandeling: geslepen, korrel 220.

\Oppervlaktebehandeling: geslepen, korrel 240.

\Oppervlaktebehandeling: geslepen, korrel 400.

\Oppervlaktebehandeling: gepolijst.....

\Oppervlaktebehandeling: glasparelgestraald.....

\Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat.....

\Oppervlaktebehandeling.....

12 #

\Kleur.....

13 #

\Beglazing: enkel.....

\Beglazing: isolerend dubbelglas.....

\Beglazing: HR++-glas.....

\Beglazing: brandwerend, Contraflam Lite EW60, dikte

14 mm. \Beglazing.....

14 #

\Beglazingssysteem: nat.

\Beglazingssysteem: droog.

\Beglazingssysteem.....

15 #

\Raam.....

16 #

\Deur.....

17 #

\Paneel.....

18 #

\Rooster.....

19 #

\.....

20 #

\Toebehoren:

21 #

\- ankers.....

22 #

\- hang- en sluitwerk, standaard:

- 2 st. Plooijer RVS-scharnieren 100x140 mm;

- WSS insteekslot met bovensluiting;

- Dorma TS-93 deurdranger.

\- hang- en sluitwerk.....

23 #

\- afdichtings-/aansluitingsvoorzieningen.....

24 #

\- bevestigingsmiddelen, corrosievast staal,

kwaliteit 1.4401 overeenkomstig NEN-EN 10088-1-05.

25 #

\.....