B412110.171.f01 STALEN BINNENDEURKOZIJN

 versie: 108 datum: 01-01-2013

 1 Fabrikaat: Plooijer Zaandam.

 2 Type: #

 \enkele deur. \enkele deur met bovenlicht.

 \enkele deur met zijlicht. \enkele deur met boven- en

 zijlicht. \dubbele deur. \overeenkomstig kozijnstaat.

 \.....

 3 #

 \Uitvoering: stomp. \Uitvoering: opdek.

 \Uitvoering.....

 4 #

 \Deurbreedte.....

 5 #

 \Deurhoogte.....

 6 #

 \Draairichting (NEN 270-69): linksom sluitend.

 \Draairichting (NEN 270-69): rechtsom sluitend.

 \Draairichting.....

 7 #

 \ Brandwerendheid (NEN 6069-11): (min): 30.

 \ Brandwerendheid (NEN 6069-11): (min): 60.

 8 #

 \.....

 9 #

 \Stijl- en dorpelprofielen:

 10 #

 \- voor afgewerkte wanddikte (mm): .....

 \- wanddikte: overeenkomstig kozijnstaat.

 11 #

 \- aanslagdopjes in sluitstijl, kleur wit.

 \- kunststof aanslagprofiel in stijlen en

 bovendorpel, kleur wit. \- kunststof aanslagprofiel

 in stijlen en bovendorpel, kleur antraciet. \-

 kunststof aanslagprofiel in stijlen en bovendorpel,

 kleur grijs.

 12 #

 \- sponningaanslag (mm): 20.

 13 #

 \- tussenkalf: standaard. \- tussenkalf: smal.

 14 #

 \- materiaal: elektrolytisch verzinkt staal,

 zinklaagdikte ca. 2,5 m. \- materiaal:

 corrosievast staal, geborsteld.

 15 #

 \- materiaaldikte (mm): 1,5.

 \- materiaaldikte (mm): 2.

 16 #

 \.....

 17 #

 \Oppervlaktebehandeling: primerlaag, polyester

 poedercoating 80 m, kleur gebroken wit.

 \Oppervlaktebehandeling: afgelakt door middel van

 polyester poedercoating 80 m in (RAL) kleur.....

 \Oppervlaktebehandeling.....

 18 #

 \Beglazing.....

 19 #

 \Beglazingssysteem: stalen glaslatten .....

 \Beglazingssysteem: corrosie vast stalen glaslatten.

 20 #

 \.....

 21 #

 \Toebehoren:

 22 #

 \- PZ scharnier: kogelgelagerd, nr. 002-97.

 \- PZ scharnier: kogelstiftpaumelle, nr. 002-98.

 \- PZ scharnier: projectscharnier, nr. 002-201.

 \- PZ scharnier.....

 23 #

 \- aantal scharnieren hangstijl: 3. \- aantal

 scharnieren hangstijl: 4. \- aantal.....

 24 #

 \- materiaal scharnieren: gegalvaniseerd staal.

 \- materiaal scharnieren: corrosievast staal.

 \- materiaal scharnieren.....

 25 #

 \- bevestiging scharnieren: geschroefd.

 26 #

 \- standaard slotgaten. \- uitvoering voor universele

 sluitplaat. \- uitvoering voor elektrisch

 bedienbare sluitplaat.

 27 #

 \- RVS niet verstelbare sluitplaat zonder

 schootvanger. \- RVS niet verstelbare sluitplaat

 met schootvanger. \- RVS verstelbare sluitplaat

 zonder schootvanger. \- RVS verstelbare sluitplaat

 met schootvanger.

 28 #

 \- hoekkoppeling. \- koppelplaat.

 29 #

 \- wegneembare koppelstrip. \- gelaste stelregel.

 30 #

 \- voetplaat met doken.

 31 #

 \- bevestigingsstrip deurdranger.

 32 #

 \- bevestigingsbeugel gipswanden.

 \- bevestigingsbeugel betonwanden.

 \- draadankers. \- lijmankers.