B412110.412.f02 METALEN KOZIJN-DEUR COMBINATIE, BRANDWEREND

 versie: 102 datum: 21-02-2023

 1 Leverancier: Plooijer Zaandam B.V.

 2 Type: stalen celdeur-kozijn combinatie.

 OPMERKING: volgens eisen Dienst Justitiële Inrichtingen

 3 #

 \Uitvoering: celdeur met inmetselkozijn, inclusief deurbeslag en sloten, inspectie- en serviceluik, intercom en elektra.

 4 #

 \Brandwerendheid (NEN 6069+w05) (klasse): EW 30.

 \Brandwerendheid (NEN 6069+w05) (klasse): EW 60.

 \Brandwerendheid (NEN 6069+w05) (klasse): EW 120.

 \Brandwerendheid bepaald overeenkomstig NEN-EN 1634-1-08 (min): 30.

\Brandwerendheid bepaald overeenkomstig NEN-EN 1634-1-08 (min): 60.

 \Brandwerendheid bepaald overeenkomstig NEN-EN

 1634-1-08 (min): 120. \Brandwerendheid.....

 5 #

 \U-waarde (NEN 1068+a08) (W/(m2.K)): .....

 \Warmtedoorgangscoici.....

 6 #

 \Inbraakwerendheid (NEN 5096+w07) (weerst.klasse): 3.

 7 #

 \Geluidwering (NEN 5077+c08) (dB): .....

 8 #

 \Deurblad: vlakke deur met inspectieluikje en serviceluik 90/180 met vastzetmogelijkheid.

 9 #

 \Samenstelling deurblad: dubbelzijdig staalplaat, dikte 2 mm, gevuld met Promatect 100 en steenwol.

 10 #

 \Draairichting deur: linksdraaiend.

 \Draairichting deur: rechtsdraaiend.

 11 #

 \Afmeting deurblad (bxhxd) (mm): 1030x2350x50.

 \Afmeting deurblad.....

 OPMERKING: afwijking van standaardmaat tot maximaal +15% in hoogte, +15% in breedte en +120% in standaardoppervlaktemaat en in overleg met fabrikant.

 12 #

 \Afmeting inspectieluik (bxh) (mm): 356x270.

 13 #

 \Afmeting serviceluik (bxh) (mm): 292x464.

 14 #

 \Kozijn: profielen met verbrede zijstijl aan sluitzijde voor slot, intercompaneel en twee elektradozen.

 15 #

 \Samenstelling stijl- en dorpelprofielen:

 stalen profielen, staaldikte 2 mm, te vullen met

 gietmortel.

 16 #

 \Materiaal: gestraald en verzinkt staal.

 17 #

 \Oppervlaktebehandeling: gepoedercoate grondlaag.

 \Oppervlaktebehandeling.....

 18 #

 \Kleur (RAL): ..... \Kleur.....

 19 #

 \Beglazing inspectieluik: Pyrobelite, dikte 16 mm.

 \Beglazing inpectieluik.....

 20 #

 \Intercompaneel.....

 21 #

 \.....

 22 #

 \Hang- en sluitwerk:

 23 #

 \- slot: Brondool, elektrisch bedienbaar.

 \- slot: Lips 680, mechanisch opbouwklavierslot.

 \- slot: Brondool 1390, mechanisch

 opbouwklavierslot.

 OPMERKING: in verbrede zijstijl gemonteerd.

 24 #

 \- aanlaspaumelles met dievenpinnen, aantal (st.): 3.

 25 #

 \- deurbediening: vaste knop op rozetplaat.

 26 #

 \- dranger.....

 27 #

 \.....

 28 #

 \Toebehoren:

 29 #

 \- afdichtings-/aansluitingsvoorziening: gietmortel.

 30 #

 \- bevestigingsmiddelen.....

 31 #

 \.....