B412310.418.f01 METALEN SCHUIFDEURCONSTRUCTIE, BRANDWEREND

versie: 101 datum: 01-07-2011

1 Leverancier: Plooijer Zaandam B.V.

2 Type: schuifdeurconstructie.

3 #

\Uitvoering: enkelvleugelig.

\Uitvoering: dubbelvleugelig.

\Uitvoering.....

4 #

\Brandwerendheid (NEN 6069+w05) (klasse): EW 30.

\Brandwerendheid (NEN 6069+w05) (klasse): EW 60.

\Brandwerendheid (NEN 6069+w05) (klasse): EW 90.

\Brandwerendheid (NEN 6069+w05) (klasse): EW 120.

\Brandwerendheid bepaald overeenkomstig NEN-EN

1634-1-08 (min): 30. \Brandwerendheid bepaald

overeenkomstig NEN-EN 1634-1-08 (min): 60.

\Brandwerendheid bepaald overeenkomstig NEN-EN

1634-1-08 (min): 90. \Brandwerendheid bepaald

overeenkomstig NEN-EN 1634-1-08 (min): 120.

\Brandwerendheid.....

5 #

\Breedte x hoogte.....

OPMERKING: vrije doorgang enkelvleugelig <= 1.360 x

2.708 mm / dubbelvleugelig <=2.466 x 2.708 mm.

6 #

\Profieldikte (mm): 50.

7 #

\Materiaal: staal, verzinkt.

8 #

\Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat.

9 #

\Kleur (RAL): .....

\Kleur (NCS): .....

\Kleur (Sikkens): ..... \Kleur.....

10 #

\Beglazing: Contraflam Lite EW30/13.

\Beglazing: Contraflam Lite EW60/14.

11 #

\Deuraanslag: labyrinthprofiel en opschuimend band.

12 #

\.....

13 #

\Toebehoren:

14 #

\- bediening.....

15 #

\- rookdetector.....

16 #

\- warmtedetector.....

17 #

\- bewegingsmelder.....

18 #

\- bevestigingsmiddelen.....

19 #

\.....